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文章を直接書き換えてご修正ください（変更履歴が残る設定です）。「写真：」の行は掲載する写真の内容、【バナー】は他のページへ案内するボタンの文言です。追加したい内容は、該当する箇所に書き足してください。
高い品質が求められる自動車業界へ製品を納めるため、全員参加で品質を守る仕組みをつくっています。
0.03PPM　　不良率
約1.2億個　　1年間の製造数量
100％　　納期遵守率
5年連続　　客先品質表彰（2020年より）
品質方針
・常に顧客の要求と期待に応え、「顧客満足度向上」を目指す。
・国際基準に適応したやり方で「より高い品質」の製品を顧客に提供する。
・「全員参加の品質保証」を実施し、継続的な改善をする。
	規格
	ISO9001：2015（2024年12月 認証取得）

	登録番号
	B2007Q10003RIS

	登録範囲
	線材・フォーミング加工製品の製造業務



検査と教育
写真：検査員が製品の寸法を測定する様子
写真：測定機の画面で形状を確認する様子
適正な検査基準を保ち、検査専任のスタッフが品質検査を行っています。検査機器を導入し、デジタルデータに基づいて品質を確認しています。
全社で取り組む「品質会議」を開催し、身につける技術は技能マップに沿ってリーダーが順番に教育しています。
独自設計の機械と高性能機
写真：自社製のマルチフォーミングマシン
自社製フォーミングマシン
エンジニアである会長が考案し、協力企業のサポートで製作しました。高品質で安定した量産を支えています。
写真：自社製の新型INFフォーミングマシン
新型INFフォーミングマシン
自社で設計・製造した新型のフォーミングマシンです。
写真：ワフィオス製のCNCベンディングマシン
ドイツ製CNC機
ワフィオス社製のコンピュータ制御機で、より精密で複雑な仕様に対応しています。
設備一覧
	設備
	台数
	設備能力等

	フォーミングマシン（自社製）
	24
	線径Φ0.7～Φ3.0mm

	NCフォーミングマシン（自社製）
	3
	線径Φ0.7～Φ3.0mm

	CNCベンディングマシン（ワフィオス製）
	1
	線径Φ0.8～Φ2.5mm

	スプリングフォーミングセンターRX-40型（ITAYA製）
	1
	線径Φ1.5～Φ4.0mm

	プレス（5トン）
	1
	

	熱処理炉（バッチ式）
	2
	

	汎用フライス盤
	2
	

	汎用旋盤
	1
	

	コンターマシン
	1
	

	ボール盤
	1
	

	超硬研磨機
	1
	

	固定グラインダー
	1
	

	投影機
	3
	

	画像寸法測定器
	1
	

	荷重機
	1
	

	エアーコンプレッサー
	1
	



品質保証の詳細
【バナー】品質保証体制
初品管理、記録、不具合時の対応など
