加工事例
株式会社石川製作所｜ホームページ案 原稿確認用（cases.html）
文章を直接書き換えてご修正ください（変更履歴が残る設定です）。「写真：」の行は掲載する写真の内容、【バナー】は他のページへ案内するボタンの文言です。追加したい内容は、該当する箇所に書き足してください。
用途、材質、課題、工夫が分かる形でご紹介します。管理画面から事例を追加していけるページです。
事例一覧
写真：線材部品を手に取って確かめる手元
自動車部品
複雑な形状のクリップを安定して量産
用途：ホースの保持／材質：ばね用硬鋼線
課題：成形時の寸法のばらつき。工夫：金型と機械の調整で寸法を安定させました。
写真：ホースバンドの製品群
自動車部品
ホースを確実に保持するホースバンド
用途：ホースの緊締保持／材質：ばね用硬鋼線
課題：組付け性と保持力の両立。工夫：線径と形状の組み合わせを検討しました。
写真：クリップの製品群
機器部品
多品種のクリップを少量ずつ生産
用途：抜け止め／材質：ばね用硬鋼線
課題：品種ごとの段取り。工夫：社内の金型と段取りの工夫で対応しました。
写真：特殊形状の線ばね
産業機械
特殊形状の線ばねを製作
用途：機構部品／材質：ばね用硬鋼線
課題：曲げ箇所の多い形状。工夫：CNC機を活用して形状を実現しました。
写真：縮む水切りラックに器を載せた様子
日用品
部品の形状を、暮らしの道具に応用
用途：キッチン用品／材質：SUS304
一筆書きの形状で、汚れがたまりにくく、伸縮するラックを実現しました。
写真：投影機で製品を検査する様子
自動車部品
検査を組み込んだ量産立ち上げ
用途：エンジン周辺／材質：ばね用硬鋼線
課題：寸法の全数確認の負荷。工夫：投影機と画像寸法測定器を活用しました。
