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文章を直接書き換えてご修正ください（変更履歴が残る設定です）。「写真：」の行は掲載する写真の内容、【バナー】は他のページへ案内するボタンの文言です。追加したい内容は、該当する箇所に書き足してください。
金属線材を曲げて形をつくるフォーミング加工で、特殊ばねや金属部品を製造しています。このページでは、対応できる範囲と製造の流れをご紹介します。
写真：成形機が並ぶ製造ライン
らせん状のばねだけが、ばねではありません
石川製作所がつくるのは「特殊線ばね」です。金属の線材を自在に曲げて形づくり、自動車のエンジンやブレーキ、シートなど、安全に関わる部品に使われています。
知りたい内容から見る
【バナー】対応範囲・仕様
線径、材質、精度、後工程
【バナー】数量・試作・納期
何個から、どのくらいの期間で
【バナー】お悩みから探す
調達や設計のお困りごと
フォーミング加工が使われる分野
自動車部品／産業用機械部品／資材／家電品／電子部品／日用雑貨
製造工程
成形
ばね用硬鋼線を、ばねやホースクリップの形にしていきます。
熱処理
成形した製品を300℃〜435℃で焼鈍し、ばね製品（弾性体）にします。
検査
ばねが正確な寸法や角度になっているかを検査します。
表面処理
サビ止めや識別のために表面処理を行います。
荷姿
お客様のご要望に合わせた荷姿にして、通い函に収めます。
出荷
パレットにまとめてトラックに積み込み、お届けします。
